УДК 532.2

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА

Антонов Б.П.1), Серов В.В. 2)
1) Энергетический институт, г. Винница, Украина
2) Институт теплофизики СО РАН, г. Новосибирск, Россия

При быстром снижении давления в жидкости до уровней меньших давления насыщения жидкость переходит в метастабильное состояние [1].

		(1)

На рис. 1 приводится расчетная кривая конверсии и соответствующие экспериментальные точки.

Рис. 1. Зависимость итоговой конверсии от времени контакта.

Для проверки модели численные расчеты сравнивались с результатами эксперимента (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение опытных данных с расчетными значениями

Наименование	Опытное значение	Расчетное значение	
Давление, Па	26	25,9	

Список литературы

1.	Лабунцов Д. А. Современные представления о механизме пузырькового кипения в жидкости – М.: Наука, 1974.– 150 с.
2.	Исаченко В. П. Теплопередача – М.: Энергоиздат, 1981. – 417 с.
3.	Алхимов А.П., Косарев В.Ф., Клинков С.В., Сова А.А. Влияние конической отрывной зоны на процесс ХГН // ПМТФ. – 2012. – Т. 53, № 6. – С. 168 – 174.
4.	Bradfield W.S. Solid-liquid contact in stable film boiling // Ind. Eng. Chem. Fundam. – 1966. –
V. 5. – P. 200–204.
5.	Справочник по теплогидравлическим расчетам / Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П.; Под общ. ред. Кириллова П.Л. – М: Энергоатомиздат, 1990. – 358 c.
6.	Литвинцев К.Ю., Амельчугов С.П., Дектерев А.А. Моделирование развития пожара на основе программного комплекса «SigmaFire» // Тез. докл. XIV Междунар. конф. по проблемам пожарной безопасности. – Москва, 2012. – Т. 1.– С. 89-91.